**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Автоматический анализатор предельной температуры фильтруемости дизельных топлив**

**CFPP-A1**

|  |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Конечный пользователь |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИЗИРУЕМОМ ПРОДУКТЕ | | | |
| Шеф-монтаж и обучение, населенный пункт | **** Требуется **** Не требуется | | |
| Дополнительный комплект запчастей на 1 год работы\* | **** да | **** нет | |
| Дополнительный комплект запчастей на 2 года работы\*\* | **** да | **** нет | |
| Модуль промывки  *Рекомендуется с дополнительным испытательным модулем* | **** да | **** нет | |
| Дополнительный испытательный модуль  *Повышает производительность анализов. Сокращается время подготовки к эксперименту (мойка, сушка)* | **** да | **** нет | |
| Комплект для определения температуры помутнения  *В соответствии с ASTM D2500. Входят ртутные термометры ASTM 5C и ASTM 6C, корковая пробка, корковая прокладка на дно бани, резиновое кольцо для испытательного цилиндра* | **** да | **** нет | |
| Дополнительные испытательные пипетки  *Производится замена в случае разрушения* | **** да, количество | **** нет | |
| Дополнительные испытательные сосуды  *Сосуд в котором происходит испытание, заменяются в случае разрушения* | **** да, количество | **** нет | |
| Дополнительные испытательные фильтровальные сетки с ячейками 45мкм  *Расходный материал для фильтра в сборе* | **** да | **** нет | |
| Наличие принтера для вывода результатов анализа | **** чек | **** нет | **** А4 |
| Расходомер для калибровки вакуума  *Проверка параметров работы насоса* | **** да | **** нет | |
| U-образный манометр для калибровки вакуума  *Проверка уровня вакуума насоса* | **** да | **** нет | |
| Комплект оборудования  для калибровки температур  бани и образца  *Входит ртутный термометр, электронный термометр* | **** да | **** нет | |
| Изменение цвета корпуса | **** да, какой цвет | **** нет | |
| Документация, язык | **** русский | **** английский | |
| Тип лаборатории | **** мобильная | **** стационарная | |
| Комментарии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Укажите, пожалуйста, откуда узнали о нашем приборе:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| \*Дополнительный комплект запчастей на 1 год работы: Пипетка, 3 шт Испытательный сосуд, 5 шт Датчик температуры образца металлический, 1 шт Фильтр в сборе (без пипетки), 1 шт Фильтровальная испытательная сетка с ячейками 45 мкм, 5 шт  Центрирующая направляющая для испытаний, 1 шт Лабораторный химический стакан с делениями, 2 шт Набор витоновых уплотнений для фильтра в сборе 5,28-10 шт, 1 комплект  Набор предохранителей 3,15А-10шт.; 10А-2шт. , 1 комплект  \*\*Дополнительный комплект запчастей на 2 года работы: Пипетка, 6 шт Испытательный сосуд, 10 шт Датчик температуры образца металлический, 2 шт Фильтр в сборе (без пипетки), 2 шт Фильтровальная испытательная сетка с ячейками 45 мкм, 10 шт  Центрирующая направляющая для испытаний, 2 шт Лабораторный химический стакан с делениями, 4 шт Набор витоновых уплотнений для фильтра в сборе 5,28-10 шт, 2 комплекта  Набор предохранителей 3,15А-10шт.; 10А-2шт. , 2 комплекта | | | |